Zusammenfassung
Anschluss an die serielle Schnittstelle des PC´s

####

Die Zeitmessung wird über die serielle Schnittstelle vom PC realisiert. Schemazeichnung von neunpoliger Schnittstelle am Rechner (Pins):
Serielle Schnittstelle (RS 232C)
Abb. 9: 25-polig (Stifte) Abb. 10: 9-polig (Stifte)
• Anschluß von Maus, externem Modem, Meßgeräten etc.
• COM1 und COM2 fast immer auf der Hauptplatine integriert.
• Auf COM3 und COM4 sollte aus technischen Gründen verzichtet werden, da COM1 und COM3 sowie COM2 und COM4 nicht zugleich ansprechbar sind.
• Da heute meistens ein zusätzlicher PS/2-Anschluß für die Maus vorhanden ist, bleiben ohnehin beide Schnittstellen für Zusatzgeräte frei.
• Anschluß heute meistens 9-polig, jedoch auch 25-polig möglich (Stifte).