Die Baudrate
Die oben erwähnte Taktfrequenz bestimmt, wieviel Bits pro Sekunde übertragen werden. Die Einheit der Übertragungsgeschwindigkeit ist l Bd (Baud, nach dem französischen Ingenieur Baudot) und bedeutet l Bit pro Sekunde. Bei 300 Bd werden z.B. in einer Sekunde 300 Bits übertragen, wobei ein Bit eine zeitliche Dauer von 3,33 ms besitzt. Das nächste Bild zeigt einige in der Datenübertragungs-Technik häufige Baudraten, die zugehörige zeitliche Länge eines Bits und typische Einsatzgebiete.

####