Steuerprogramme zum Senden und Empfangen von Zeichen
Nach der Initialisierung ist die Schnittstelle bereit, Zeichen auszusenden und zu empfangen. Da Sender und Empfänger getrennt voneinander arbeiten, kann dies auch gleichzeitig erfolgen. Das Aussenden und der Empfang von Zeichen erfolgt programmgesteuert, wozu der Arbeitsspeicher des Computers spezielle Programme besitzen muß. Beim Interrupt-Verfahren sind dies Interrupt-Service-Routinen, die beim Auftreten eines Interrupts bearbeitet werden.
Bei der Abfrage-Methode (Polling-Verfahren) werden Ein/Ausgabe-Unterpro-gramme benötigt, die das Statusregister abfragen (überwachen). Das Betriebsprogramm besitzt meist entsprechende Unterprogramme für den Betrieb einer seriellen Schnittstelle als Kassetten-Interface. Andere Anwendungen erfordern eventuell davon abweichende Steuerprogramme. In den folgenden Abschnitten werden daher die wichtigsten Gesichtspunkte einfacher Eingabe- und Ausgabe-Programme behandelt. Dabei wird von der Baugruppennummer FXH ausgegangen.