Die Programmierung des seriellen Schnittstellenbausteins 8251
Bevor der serielle Schnittstellenbaustein 8251 Daten aussenden oder empfangen kann, muß er initialisiert, d.h. in seiner Betriebsart programmiert werden. Hierzu gibt der Prozessor zwei Steuerbytes in festgelegter Reihenfolge aus: Das erste (Betriebsarten-Wort genannte) Steuerbyte gelangt in das Betriebsartenregister, das zweite (Kommando-Wort) in das Kommandoregister. Beide Register besitzen die gleiche Portadresse. Die erforderlichen Steuerworte können im Prozessor durch den Befehl »MVI A,konst« gebildet und durch »OUT Adr« ausgegeben werden.